
南京卫健系统首届水电气维修技能竞赛操作技能评分表（电工组）

参赛人员编号：        姓名：             单位：                     

	一、功能检查

	序号
	检查内容
	配分
	得分

	1
	接通电源，合上灯开关S1，启辉器闪烁，灯管两头微亮
	10
	　

	2
	1～2秒后，灯管点亮
	10
	　

	3
	启辉器不再闪烁，进入正常照明
	10
	　

	4
	关断灯开关S1，灯管熄灭
	10
	　

	5
	重复上述操作，灯管能够顺利点亮、熄灭。
	10
	　

	小计
	50
	

	加权系数
	1

	功能检查得分
	

	二、安装质量检查

	序号
	检查内容
	配分
	得分

	1
	元器件安装牢固，方向正确
	10-8-6-4-2-0
	　

	2
	安装尺寸误差控制在±3mm内
	10-8-6-4-2-0
	　

	3
	器件接线可靠规范，电源线接入位置正确
	10-8-6-4-2-0
	　

	4
	开关接线可靠、规范
	10-8-6-4-2-0
	　

	5
	导线连接处的绝缘层处理符合规范要求
	10-8-6-4-2-0
	

	6
	PVC线槽横平竖直，接缝紧密，布置合理美观
	10-8-6-4-2-0
	　

	7
	线槽内布线松紧合适，进出线槽自然，槽盖完整并盖好
	10-8-6-4-2-0
	

	8
	导线选用符合规范 
	10-8-6-4-2-0
	　

	小计
	80
	

	加权系数
	0.625

	安装质量检查得分
	

	三、扣分项

	序号
	检查内容
	配分
	扣分

	1
	损坏器件，1件扣5分，最多扣15分
	15
	　

	2
	电路短路，引起跳闸、断电
	15
	　

	3
	结束后，未做工位整理、清洁
	10
	

	小计
	40
	　

	　总分
	

	总分=“功能检查得分”+“安装质量检查得分”-“扣分项小计”
特别说明：竞赛过程中如发生触电、电路短路跳闸等事故，现场裁判应终止其继续参赛，总分按零分计。




评分人：               年    月    日         核分人：              年    月    日

